TITEL              : batterien 
KEYWORDS (statist) : VA; Split-Plot
ANWENDUNGSGEBIET   :  
VERW.(VORL./J.-S.) : StatII
Ueb.aufgabe 	   : "/u/sfs/ueb/fortgeschrittene/aufgaben/va-batterien.tex"
--------------------------------------------------------------------------------
KURZE BESCHREIBUNG : Zur Bestimmung der Lebensdauer wurden 4 Typen von
Batterien (Faktor Elektrolyt mit Stufen A,B,C,D) hergestellt und unter drei 
verschiedenen Temperaturen (Faktor Temp mit Stufen Tief, Mittel und Hoch)
getestet. Zielgrösse war die Lebensdauer in Stunden. Da die für den Versuch zur
Verfügung stehende Temperaturkammer nur vier 
Batterien aufs Mal aufnehmen konnte und maximal 12 Batterien pro Tag
getestet werden konnten, wurde das Experiment folgendermassen durchgeführt:
Vier Batterien (eine Batterie pro Elektrolyt) wurden in der
Temperaturkammer bei einer der drei Temperaturen getestet. Dieses Vorgehen
wurde am selben Tag auch für die beiden anderen Temperaturen durchgeführt. Der ganze
Prozess wurde an 6 aufeinanderfolgenden Tagen wiederholt.   


SPEZ. EIG.         : 

--------------------------------------------------------------------------------
DIM.(VAR./FAELLE)  : 5 / 72 
Einlesen mit S     : read.table("/u/sfs/ueb/datasets/batterien.dat",header=T)
DATENFORMAT IN SAS : 


--------------------------------------------------------------------------------
* / LITERATUR      : D,VA,K / Hocking Ex. 15.11 p. 563 -> Puma


                   * D=Daten, vA=volle Analyse, tA=teilweise Analyse,
                     K=Kommentar

--------------------------------------------------------------------------------
BEMERKUNGEN        :


--------------------------------------------------------------------------------
USERS              :
DATUM/UNTERSCHRIFT : 14.Sep 01 / R. Brun
