TITEL              : VOC-Daten, in Wallisellen gemessen
KEYWORDS (statist) : lineare Entmischung, unmixing
ANWENDUNGSGEBIET   : Luftverschmutzung

--------------------------------------------------------------------------------
BESCHREIBUNG : 

Enthält Messungen von flüchtigen organischen Verbindungen und
weiterer Grössen in Wallisellen. Die Daten umfassen stündliche 
Messungen von Januar 1996 bis Februar 1997 (einige Werte sind missing).

Die Daten wurden am SfS ausgewertet. Der dazugehörige BUWAL-Bericht, der auch 
Verweise auf die am SfS produzierte Auswertungen enthält, ist unten
unter Literatur angegeben. Der Datensatz wird auch in meiner (Marcel Wolbers)
Dissertation verwendet.

Wallisellen ist von den ausgewerteten VOC-Datensätzen derjenige mit der besten
Datenqualität. Weitere Datensätze (u.a. Kaserne) sind in /u/sigrid/SData.
(Achtung: Einheiten der VOC sind dort in der Regel ppb und nicht ppbC wie hier
und im BUWAL-Bericht.)

Kurzbeschreibung der Variablen:
tag, monat, jahr, std, min : Zeitpunkt der Messung
prpa:	    Propan (ppbC)
nbu:	    Butan (ppbC)      
X2mprpa:    2-Methylpropan (ppbC)
npe:        Pentan (ppbC)
X2mbu:      2-Methylbutan (ppbC)
nhx:	    Hexan (ppbC)
X2mpe.3mpe: 2-Methylpentan+3-Methylpentan (ppbC)
X224mpe:    2,2,4-Trimethylpentan (ppbC)
ethe:	    Ethen (ppbC)
prpe:	    Propen (ppbC)
ethi:	    Ethin (ppbC)
be:	    Benzol (ppbC) 
to:	    Toluol (ppbC)
O3,NOx,NO2,NO,SO2 : Anorganische Stoffe (ppb) (PS: NOx=NO+NO2, stimmt aber 
		    leider numerisch nicht ganz) 
t:          Temperatur (C)
p:          Luftdruck  (hPa)
wg:         Windgeschwindigkeit (m/s)
wr:         Windrichtung (Grad)
rf:	    Rel. Luftfeuchtigkeit        

Ethan und 2-Methyl-Propene+Methyl Benzen wurden auf Rat von René Locher
weggelassen (weil sie möglicherweise systematische und nicht
reproduzierbare Fehler enthalten). Ebenso Tetrachlorethen+n-Heptan.

Für eine multivariate Analyse zur linearen Entmischung und
Quellprofilbestimmung sollten nach René Locher die folgenden Variablen 
verwendet werden: Alle VOC, sowie NOx und SO2 (BUWAL-Bericht, p.112)

Die zugehörigen Messfehler sind (gemäss BUWAL-Bericht, p. 137, 52): 
Absolute und relative Messunsicherheit (konservativ geschätzt):

absErr <- c(rep(0.1,6),sqrt(0.1^2+0.1^2),rep(0.1,6),sqrt(5^2+3^2),2)/2
relErr <- c(0.1,0.2,0.2,0.4,0.3,0.4,0.3,0.3,0.1,0.1,0.2,0.15,0.15,0.1,0.1)/2
names(absErr) <- names(relErr) <- c(names(wallisellen)[6:18],"NOx","SO2")

(PS: Für 2-Methylbutan ist der rel. Messfehler eigentlich -15% +45%)
(PS2: Im BUWAL-Bericht, p. 137 gibt's neben den Genauigkeitsangaben auch
      eine Angabe über die Lebenszeit Tau der Verbindungen  (= die Zeit,
      bis die Konzentration auf 1/e abgebaut ist), d.h. bei Quellen aus 
      grösserer Distanz werden die Stoffe mit grossem Tau im Vergleich zu 
      den andern überschätzt)

SPEZ. EIG.         : 

--------------------------------------------------------------------------------
DIM.(VAR./FAELLE)  : 28 Var, 8828 Beob. (2.8 M)
Einlesen mit R     : 
wallisellen <- read.table(
  "http://stat.ethz.ch/Teaching/Datasets/unmixingData/wallisellen.dat",header=T)

#PS: Datenmatrix (ohne missings) für unmixing:
walli <- na.omit(wallisellen[,c(names(wallisellen)[6:18],"NOx","SO2")]) 

--------------------------------------------------------------------------------
LITERATUR	   : 

@TechReport{LocR99,
  author = 	 {Ren\'e Locher},
  title = 	 {VOC-Immissionsmessungen in den Kantonen Z\"urich,
                  Schaffhausen und Luzern 1993-1998},
  series = 	 {Umwelt-Materialien},
  year =	 1999,
  volume =	 118,
  institution =  BUWAL,  
  address =      {Bern}
} 

--------------------------------------------------------------------------------
BEMERKUNGEN        :


--------------------------------------------------------------------------------
USERS              : Marcel Wolbers
DATUM/UNTERSCHRIFT : 27.6.01, MWo
